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TERRASSE belüftet

	☐ FLIESEN
	☐ TERRASSENBESCHICHTUNG

	Grundlegende Informationen

	Investor
	

	Adressrealisierung
	

	Boden
	

	Aufzug
	JA
	NEIN
	Bedenken Sie, dass das Fehlen eines Aufzugs und die Notwendigkeit, das Material herbeizuschaffen, zusätzliche Kosten verursachen können.

	Bringen
	JA
	NEIN
	

	Künstlerterrasse
	Selbstbearbeitung
	Outsourcing-Unternehmen
	

	Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Firma, die die Terrasse installiert hat.
	


	Voraussichtlicher Termin für die Ausführung der Installation
	



	Detaillierte Informationen zur Terrasse

	Zweck der Terrasse
	Freizeit / öffentlich / Brunnen / Restaurant / Wellnessbereich (Whirlpool) / intern / technisch 
sonstige
	

	Fläche m2
	
	

	Fixierter Nullpunkt der Terrasse
	Unterer Fensterrahmen / Fußbodenebene innen
andere

	Meistens liegt der Nullpunkt der Terrasse am unteren Fensterrahmen oder an den ebenen Fußböden des an die Terrasse angrenzenden Raumes.

	Substratart unter Sockeln
	Styrodur XPS, heißversiegelbare Dachpappe, Flüssigabdichtung, Beton, Ziegel, Würfel, Betonblöcke , Mutterboden
	Styrodur XPS300 als Härtegrad empfohlen.

	Stabilität und Gleichmäßigkeit des Substrats
	
	Der Untergrund sollte den Sockeln eine stabile Unterstützung bieten, um ein übermäßiges Durchbiegen der Terrasse während der Nutzung zu vermeiden.

	Schaden-Schaden-
	
	Empfindliche Untergründe, wie z. B. flüssige Abdichtungsmittel, sollten zusätzlich mit einem SBR 200x200 Gummipad unter der Halterung gesichert werden.

	Möglichkeit der Verankerung der Sockel im Boden
	JA
	NEIN
	Die Sockel können nicht mit wasserdichten Funktionen im Boden verankert werden.

	Abneigungen auf der Terrasse
	
	

	Mindesthöhe
	
	Die niedrigste verstellbare Stütze DD PEDESTALS hat eine Höhe von 10 mm.

	Maximale Höhe
	
	Die höchste verstellbare Halterung DD PEDESTALS ist 950 mm hoch.

	Verlegung der Terrasse
	horizontal
	An einem Hang
	Eine Terrasse aus horizontal angeordneten Platten oder mit einer Mindestneigung von 0,5-1,0 % sieht am besten aus.

	Fertigstellung der Terrasse von außen
	
	Wenn die Terrasse freiliegende Kanten hat, ist die Installation von Abdeckrahmen erforderlich.



	Informationen zu Terrassendielen

	Größenschild
	
	

	Dicke der Platte
	
	

	Herstellerplakette
	
	

	Modell-/Typenschild
	
	

	Behält die Scheibe die gleiche Dicke?
	JA
	NEIN

	Bei Auswahl von NI wird die Verwendung von Gummipuffern SH zur Überbrückung der Spaltplatten empfohlen.

	Empfehlung des Herstellers für Platinenstützfüße
	nur in den Ecken / In den Ecken und in der Mitte / andere …………………… ..
	Jeder Paneelhersteller sollte Auskunft darüber geben, ob und unter welchen Bedingungen eine punktuelle Abstützung der Paneele zulässig ist.

	Der Spalt zwischen den Paneelen
	3 mm / 5 mm
	Für Paneele mit gerader Kante werden 3 mm empfohlen, für Paneele mit leichten Kantenabweichungen 5 mm (da diese weniger sichtbar sind). Bereits ab einer Breite von 3 mm fließt das Wasser ungehindert von der Terrasse ab.



	Informationen zur PLANK TERRACE

	Plankenart
	Holz, WPC-Verbundwerkstoff
andere
	

	Plankenprofil
	
	

	Typ
	Steinzeug, Beton, Stein 
sonst
	

	Empfehlungen des Boardherstellers bezüglich des Abstands zwischen
	
	

	Balkenart
	Holz, Verbundwerkstoff, Aluminium
Andere

	

	Balkenprofil
	
	

	Empfehlungen des Balkenherstellers bezüglich des Abstands zwischen den Auflagerpunkten
	
	



	Der Liste sollte eine Zeichnung der Terrasse beigefügt werden.

	Checkliste, was in der Zeichnung enthalten sein sollte:
☐ Alle Terrassenabmessungen wurden markiert
☐ Die Terrassenkanten sind eingezeichnet.
☐ Der niedrigste und der höchste Punkt der Terrasse
☐ Die Neigungen der Terrasse wurden eingezeichnet
☐ Wasserabflüsse wurden markiert
☐ Treppen und Höhenunterschiede der Terrassenfläche wurden markiert
☐ Die notwendigen Überarbeitungen
☐ Stelle, an der zusätzliche Unterstützung benötigt wird ( z. B. Whirlpool-Badewanne usw.).
☐ Installationen unter der Terrasse (elektrische Leitungen, Wasserleitungen usw.)
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